\begin{frame}
 \frametitle{RAID logiciel : préparation de la VM}
 \begin{itemize}
  \item Nom : Scribe-raid ;
  \item capacité disque : 80 Gio ;
  \item ajout d'un second disque de 80 Gio ;
  \item contrôleur SATA : activer "Utiliser le caches E/S de l'hôte" ;
  \item démarrer sur l'image iso ;
  \item sélectionner "Scribe" ;
  \item méthode de partitionnement : Manuel ;
  \item partition/manual => Continuer ;
  \item méthode de partitionnement : Manuel ;
  \item créer une nouvelle table de partition : Oui.
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{RAID logiciel : création des partitions de swap}
 \begin{itemize}
  \item La swap n'a pas besoin d'être sur une partition RAID ;
  \item création des partitions swap :
  \begin{itemize}
   \item créer une nouvelle table de partition pour le disque sda et sdb,
   \item sélectionner l'espace libre du disque sda et sdb,
   \item créer une nouvelle partition,
   \item taille de la partition : totalité - taille de la swap,
   \item type de la nouvee partition : Primaire,
   \item emplacement de la nouvelle partition : Début,
   \item utiliser comme : volume physique pour RAID,
   \item indicateur d'amorçage : présent,
   \item faire la même chose pour les partitions swap.
  \end{itemize}
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{RAID logiciel : création du RAID}
 \begin{itemize}
  \item Création du disque RAID logiciel :
  \begin{itemize}
   \item configurer le RAID avec gestion logicielle,
   \item appliquer les changements au RAID : Oui,
   \item créer un périphérique multidisque,
   \item type de périphérique RAID logiciel : RAID1,
   \item nombre de périphériques actifs : 2,
   \item nombre de périphériques de réserve : 0,
   \item périphériques actifs : sda1 et sdb1,
   \item appliquer les changements au RAID : Oui,
   \item actions de configuration : Terminer.
  \end{itemize}
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{RAID logiciel : création des LVM}
 \begin{itemize}
  \item Création des volumes logiques LVM :
  \begin{itemize}
   \item configurer le gestionnaire de volumes logiques (LVM),
   \item créer un groupe de volumes,
   \item nom du groupe de volumes : formation,
   \item périphériques pour le nouveau groupe de volumes : md0,
   \item créer un volume logique,
   \item groupes de volumes : formation,
   \item nom : boot, taille : 750M,
   \item nom : root, taille : 8G,
   \item nom : tmp, taille : 1.5G,
   \item nom : var, taille : 7G,
   \item nom : home, taille : valeur par défaut, 
   \item Terminer.
  \end{itemize}
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{RAID logiciel : formatage et installation}
 \begin{itemize}
  \item Formatage :
  \begin{itemize}
   \item choisir chacun des volumes logiques et configurer les partitions,
   \item utiliser comme : système de fichiers journalisé ext4,
   \item point de montage : /xxx
   \item fin de paramétrage de cette partition,
   \item terminer le partitionnement et appliquer les changements ;
   \item appliquer les changements sur les disques : oui.
  \end{itemize}
  \item installation :
  \begin{itemize}
   \item à la fin du processus d'installation "continuer" pour le choix d'installation de Grub : /dev/sda.
  \end{itemize}
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{RAID logiciel : état du RAID}
 \begin{itemize}
  \item watch cat /proc/mdstat
  \item ou
  \item mdadm --detail /dev/md0
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{RAID logiciel : changement disque}
 \begin{itemize}
  \item Si le serveur fonctionne :
  \begin{itemize}
   \item mdadm /dev/md0 -r /dev/sdb1
   \item si erreur : "mdadm : hot remove failed for /dev/sdc : device or ressource busy"
   \item mdadm /dev/mdo -f /dev/sdb1
   \item mdadm /dev/md0 -r /dev/sdb1
   \item arrêt du serveur et changement du disque
  \end{itemize}
  \item si le serveur est arrêté :
  \begin{itemize}
   \item mdadm --stop /dev/md0
   \item mdadm -A --force /dev/md0 /dev/sda1
   \item lvm vgscan => repère le nom du groupe
   \item lvm vgchange -ay formation
   \item exit
  \end{itemize}
  \item activer le nouveau disque :
  \begin{itemize}
   \item sauvegarde de la table de la partition du disque fonctionnel : sfdisk -d /dev/sda > sauv.table
   \item dans le fichier "sauv.table" replacer "sda" par "sdb"
   \item restauration sur le nouveau disque : sfdisk /dev/sdb < sauv.table
   \item mdadm /dev/md0 -a /dev/sdc1
  \end{itemize}
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{RAID logiciel : création de la partition swap}
 \begin{itemize}
  \item Formatage de la swap : mkswap /dev/sdb2 ;
  \item conserver l'UUID de la nouvelle swap : "pas d'étiquette, UUID=xxxxxxx" ;
  \item modifier la ligne de swap dans /etc/fstab ;
  \item monter la swap : swapon -a.
 \end{itemize}
\end{frame}

