{\setbeamercolor{background canvas}{bg=TravauxPratiques}
\begin{frame}
  \frametitle{Intégration des postes clients}
  \framesubtitle{Mise en pratique}
  Intégrer le poste Windows au domaine du ScribeAD :
  \begin{enumerate}
    \item<2-> configurer le serveur DHCP,
    \item<3-> se connecter avec un compte administrateur local,
    \item<4-> configurer le réseau si nécessaire,
    \item<5-> récupérer l’utilitaire de jonction au domaine sur le ScribeAD,
    \item<6-> exécuter l’utilitaire,
    \item<7-> attendre le redémarrage automatique…
  \end{enumerate}
\end{frame}
\begin{frame}
  \frametitle{Intégration des postes clients}
  \framesubtitle{Mise en pratique}
  Sur le serveur Scribe, utiliser l’interface de configuration du module pour activer le serveur DHCP et configurer une plage d’attribution d’IP.

  Renseigner les informations à transmettre aux clients DHCP :
  \begin{itemize}
    \item l’adresse publique du contrôleur de dommaine comme DNS ;
    \item l’adresse du routeur doit permettre au poste client d’accéder au réseau ;
    \item l’adresse du serveur NTP n’est pas prise en compte par le client dhcp des postes Windows.
  \end{itemize}
\end{frame}
\begin{frame}
  \frametitle{Intégration des postes clients}
  \framesubtitle{Mise en pratique}
  \skbfigure[center,width=8cm]{en/modules_EOLE_envole/dhcp/gen_config-plages.png}
\end{frame}
\begin{frame}
  \frametitle{Intégration des postes clients}
  \framesubtitle{Mise en pratique (bonus)}
  Une IP peut être réservée via l’interface EAD3.
  \begin{enumerate}
    \item dans l’interface de configuration du module \commande{gen\_config}
      \begin{enumerate}
        \item passer la variable \emph{Distribuer des IP statiques pour cette plage} à oui dans l’onglet \emph{DHCP} pour la plage concernée,
        \item activer l’interface EAD3 dans l’onglet \emph{système},
        \item lancer la commande \commande{reconfigure},
      \end{enumerate}
    \item sur le poste client, récupérer l’adresse MAC de l’interface réseau,
    \item dans l’interface EAD3, session ouverte avec le compte \emph{eole}, dans le groupe \emph{Réseau} :
      \begin{enumerate}
        \item dans l’action \emph{DHCP : compatibilité EAD2/EAD3}, passer la variable à \emph{oui},
        \item dans l’action \emph{Paramétrer le DHCP}, dans l’onglet \emph{Réservations}, remplir le formulaire pour ajouter la réservation.
      \end{enumerate}
  \end{enumerate}
  Une plage d’IP peut être interdite aux postes non déclarés.
\end{frame}
\begin{frame}
  \frametitle{Intégration des postes clients}
  \framesubtitle{Mise en pratique (bonus)}
  \skbfigure[center,width=8cm]{en/modules_EOLE_envole/dhcp/ead3-compatibilite.png}
\end{frame}
\begin{frame}
  \frametitle{Intégration des postes clients}
  \framesubtitle{Mise en pratique (bonus)}
  \skbfigure[center,width=8cm]{en/modules_EOLE_envole/dhcp/ead3-reservation.png}
\end{frame}
\begin{frame}
  \frametitle{Intégration des postes clients}
  \framesubtitle{Mise en pratique (bonus)}
  Une plage d’IP peut être interdite aux postes non déclarés.
  \begin{enumerate}
    \item dans l’interface de configuration du module \commande{gen\_config}
      \begin{enumerate}
        \item passer la variable \emph{Interdire cette zone aux hôtes inconnus} à oui dans l’onglet \emph{DHCP} pour la plage concernée,
        \item activer l’interface EAD3 dans l’onglet \emph{système},
        \item lancer la commande \commande{reconfigure},
      \end{enumerate}
    \item sur le poste client, récupérer l’adresse MAC de l’interface réseau,
    \item dans l’interface EAD3, session ouverte avec le compte \emph{eole}, dans le groupe \emph{Réseau} :
      \begin{enumerate}
        \item dans l’action \emph{DHCP : compatibilité EAD2/EAD3}, passer la variable à \emph{oui},
        \item dans l’action \emph{Paramétrer le DHCP}, dans l’onglet \emph{Réservations}, remplir le formulaire pour ajouter la réservation.
      \end{enumerate}
  \end{enumerate}
\end{frame}
\begin{frame}
  \frametitle{Intégration des postes clients}
  \framesubtitle{Mise en pratique}
  Le compte administrateur local est \emph{admin} avec le mot de passe \emph{admin}.
\end{frame}
\begin{frame}
  \frametitle{Intégration des postes clients}
  \framesubtitle{Mise en pratique}
  Configurer le réseau si nécessaire :
  \begin{itemize}
    \item ouvrir le gestionnaire de réseau et modifier les propriétés IPv4 de l’interface ;
    \item renseigner l’adresse du serveur DNS ;
    \item dans les paramètres avancés, renseigner le nom du royaume.
  \end{itemize}
\end{frame}
\begin{frame}
  \frametitle{Intégration des postes clients}
  \framesubtitle{Mise en pratique}
  Récupérer l’utilitaire de jonction au domaine sur le scribeAD :
  \begin{itemize}
    \item dans un navigateur, se connecter à l’adresse \url{http://salt/joineole} ;
    \item cliquer sur le lien et enregistrer localement le fichier cible du lien.
  \end{itemize}
\end{frame}
\begin{frame}
  \frametitle{Intégration des postes clients}
  \framesubtitle{Mise en pratique}
  Exécuter l’utilitaire :
  \begin{itemize}
    \item dans l’explorateur de fichier, naviguer jusqu’à l’emplacement du téléchargement ;
    \item exécuter le programme d’installation.
  \end{itemize}
\end{frame}
\begin{frame}
  \frametitle{Intégration des postes clients}
  \framesubtitle{Mise en pratique}
  Vérifier l’intégration en se connectant avec un compte du domaine.
\end{frame}
}
