\begin{frame}
 \frametitle{Intégration}
 \begin{itemize}
  \item Méthode 1 : Intégration manuelle
  \begin{enumerate}
   \item intégration au domaine Windows,
   \item reboot du client.
  \end{enumerate}
  \item méthode 2 : Intégration automatique (recommandée)
  \begin{enumerate}
   \item ouvrir un navigateur web et saisir l'adresse suivante : http://salt/joineole,
   \item télécharger le programme d'installation du client EOLE,
   \item executer le programme d'installation du client EOLE,
   \item se connecter au serveur Scribe (SSH),
   \item lancer la commande salt-key pour lister les postes en attente d'approbation,
   \item lancer la commande salt-key -a <NOM-DU-POSTE>,
   \item le poste client redémarre tout seul,
   \item le poste est intégré au domaine.
  \end{enumerate}
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Le client Scribe}
 \begin{itemize}
  \item il n'existe plus en mode Active Directory (replacé par Veyon et le client Salt);
		\item Pour mémoire le client Scribe : 
			\begin{itemize}
				\item applique la configuration ESU (remplacé par les GPO en mode AD) ;
				\item gère l'observation et la diffusion de l'écran du poste (remplacé par Veyon);
				\item gère le blocage Internet et le "mode devoir" (fonctionnalité abandonnée) ;
				\item l'arrêt, le redémarrage et la fermeture forcée de session depuis l'EAD.
			\end{itemize
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Configuration du serveur DHCP}
 \begin{itemize}
  \item configuration des IPs dynamiques :
  \begin{itemize}
   \item activer dans gen\_config ;
   \item informations : adresse réseau - netmask - route - DNS - IP basse et IP haute ;
  \end{itemize}
  \item configuration des baux statiques :
  \begin{itemize}
   \item action EAD : outils - DHCP statique ;
   \item informations : nom machine - adresse IP - adresse MAC ;
   \item possibilité de consulter, utiliser les baux en cours ;
   \item attention, ne doit pas être la plage du POOL DHCP.
  \end{itemize}
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Pratique}
 \begin{itemize}
  \item Configurer le DHCP sur Scribe ;
  \item intégrer le poste Windows 10 avec la méthode 2.
 \end{itemize}
\end{frame}

