\begin{frame}
 \frametitle{Configuration DHCP}
 \begin{itemize}
  \item configuration des IPs dynamiques :
  \begin{itemize}
   \item activer dans gen\_config ;
   \item informations : adresse réseau - netmask - route - DNS - IP basse et IP haute ;
  \end{itemize}
  \item configuration des baux statiques :
  \begin{itemize}
   \item action EAD : outils - DHCP statique ;
   \item informations : nom machine - adresse IP - adresse MAC ;
   \item possibilité de consulter, utiliser les baux en cours ;
   \item attention, ne doit pas être la plage du POOL DHCP.
  \end{itemize}
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
    \frametitle{Intégration des postes clients}
    \framesubtitle{Le principe}
    La jonction d’un poste au domaine consiste à sa configuration pour l’établissement d’un lien avec le contrôleur de domaine et les serveurs membres fournissant les partages.
\end{frame}
\begin{frame}
    \frametitle{Intégration des postes clients}
    \framesubtitle{La configuration réseau}
    Pour joindre un poste au domaine, il faut valider plusieurs conditions :
    \begin{itemize}
      \item celui-ci doit être dans un réseau permettant de communiquer avec le contrôleur de domaine ;
      \item il doit pouvoir résoudre les noms du domaine ;
      \item il doit avoir une horloge synchronisée.
    \end{itemize}
\end{frame}
\begin{frame}
    \frametitle{Intégration des postes clients}
    \framesubtitle{Le fonctionnement de salt-stack}
    La jonction au domaine est orchestrée grâce à salt-stack.

    Le serveur s’assure que les clients sont dans un état donné en leur faisant exécuter des actions si nécessaire.
 \begin{itemize}
  \item Méthode 1 : Intégration manuelle
  \begin{enumerate}
   \item intégration au domaine Windows,
   \item reboot du client.
  \end{enumerate}
  \item méthode 2 : Intégration automatique (recommandée)
  \begin{enumerate}
   \item ouvrir un navigateur web et saisir l'adresse suivante : http://salt/joineole,
   \item télécharger le programme d'installation du client EOLE,
   \item executer le programme d'installation du client EOLE,
   \item acceptation de la clef :
   \begin{enumerate}
     \item salt-key pour lister les postes en attente d'approbation, salt-key -a <NOM-DU-POSTE> pour accepter,
     \item EAD3 : Client / Gestion des clés clients.
    \end{enumerate}
    \item le poste est intégré au domaine et il redémarre.
  \end{enumerate}
 \end{itemize}
\end{frame}
