\begin{frame}
 \frametitle{Intégration}
 \begin{itemize}
  \item Méthode 1 :
  \begin{enumerate}
   \item intégration au domaine Windows,
   \item sur Scribe, installer le client Scribe : \textbackslash\textbackslash scribe\textbackslash admin\textbackslash perso\textbackslash Install\_Client\_Scribe ;
  \end{enumerate}
  \item méthode 2 :
  \begin{enumerate}
   \item \textbackslash\textbackslash scribe\textbackslash admin\textbackslash perso\textbackslash IntegrDom\textbackslash joineole.exe,
   \item copie du répertoire localement (sur un support amovible si besoin de répéter l’opération),
   \item configuration et enregistrement (possibilité de configurer des "Options"),
   \item sur le poste client, lancer l'application et cliquer sur "Joindre le domaine" ;
  \end{enumerate}
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Le client Scribe}
 \begin{itemize}
  \item applique la configuration ESU ;
  \item gère l'observation et la diffusion de l'écran du poste ;
  \item gère le blocage Internet et le "mode devoir" ;
  \item l'arrêt, le redémarrage et la fermeture forcée de session depuis l'EAD.
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Configuration DHCP}
 \begin{itemize}
  \item configuration des IPs dynamiques :
  \begin{itemize}
   \item activer dans gen\_config ;
   \item informations : adresse réseau - netmask - route - DNS - IP basse et IP haute ;
  \end{itemize}
  \item configuration des baux statiques :
  \begin{itemize}
   \item action EAD : outils - DHCP statique ;
   \item informations : nom machine - adresse IP - adresse MAC ;
   \item possibilité de consulter, utiliser les baux en cours ;
   \item attention, ne doit pas être la plage du POOL DHCP.
  \end{itemize}
 \end{itemize}
\end{frame}
