\begin{frame}
    \frametitle{Intégration des postes clients}
    \framesubtitle{Le principe}
    La jonction d’un poste au domaine consiste à sa configuration pour l’établissement d’un lien avec le contrôleur de domaine et les serveurs membres fournissant les partages.
\end{frame}
\begin{frame}
    \frametitle{Intégration des postes clients}
    \framesubtitle{La configuration réseau}
    Pour joindre un poste au domaine, il faut valider plusieurs conditions :
    \begin{itemize}
      \item celui-ci doit être dans un réseau permettant de communiquer avec le contrôleur de domaine ;
      \item il doit pouvoir résoudre les noms du domaine ;
      \item il doit avoir une horloge synchronisée.
    \end{itemize}
\end{frame}
\begin{frame}
    \frametitle{Intégration des postes clients}
    \framesubtitle{Le fonctionnement de salt-stack}
    La jonction au domaine est orchestrée grâce à salt-stack.

    Le serveur s’assure que les clients sont dans un état donné en leur faisant exécuter des actions si nécessaire.
\end{frame}
