\begin{frame}
 \frametitle{Serveur DNS}
 \begin{itemize}
  \item Amon propose un serveur DNS ;
  \item cache DNS ;
  \item forwarder par défaut : adresse IP du serveur DNS ;
  \item la déclaration des hôtes se fait dans gen\_config ;
  \item les hôtes repris dans le DNS doivent être dans le domaine "Nom DNS du réseau local" ;
  \item possibilité d'ajouter des domaines local supplémentaire.
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Pratique : serveur DNS}
 \begin{itemize}
  \item Dans "réseau avancé" passer "déclarer des noms d'hôtes supplémentaires" à "oui" ;
  \item ajouter deux hôtes :
  \begin{itemize}
   \item windows.xxx.lan avec l'adresse IP du poste windows ;
   \item windows.autredomaine.lan avec l'adresse IP du poste windows ;
  \end{itemize}
  \item ajouter dans "Zones-dns" ajouter "autredomaine.lan" dans les "nom domaine local supplémentaire" ;
  \item faire un "reconfigure" ;
  \item tester la résolution de domaine de "windows.xxx.lan" et "windows.autredomaine.lan".
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Serveur DNS père}
 \begin{itemize}
  \item il est possible de configurer un ou plusieurs DNS père.
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Pratique : serveur DNS père}
 \begin{itemize}
  \item Déclarer le serveur Scribe :
  \begin{itemize}
   \item dans "Zones-dns" passer "déclarer des zones DNS à forwarder" à "oui",
   \item "nom DNS de la zone" : pedago.xxx.lan,
   \item "adresse IP du serveur DNS de la zone" : mettre l'adresse IP du Scribe.
  \end{itemize}
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Serveur DNS et RVP}
 \begin{itemize}
  \item Si RVP activé et que le serveur est membre d'AGRIATE :
  \begin{itemize}
   \item ajout des DNS in.ac-acad.fr ;
   \item ajout des DNS AGRIATE.
  \end{itemize}
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Réseau}
 \begin{itemize}
  \item alias :
  \begin{itemize}
   \item plusieurs IP pour une adresse réseau physique.
  \end{itemize}
  \item VLAN : 
  \begin{itemize}
   \item segmentation des réseaux ;
   \item se fait au niveau des équipements réseaux.
  \end{itemize}
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Agrégation de liens}
 \begin{itemize}
  \item Utiliser deux abonnements Internet sur un même Amon ;
  \item garantir une meilleure qualité de service ;
  \includegraphics[width=8cm]{modules_EOLE_envole/amon/nufw.png}
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Agrégation de liens : fonctionnement}
 \begin{itemize}
  \item Détection de l'état du lien :
  \begin{itemize}
   \item Définir un serveur DNS par abonnement (ce serveur n'est utilisé que pour ce test),
   \item l'accès au serveur DNS est forcer par cette abonnement,
   \item une requête DNS est réalisé à intervalle régulier,
   \item si la requête n'abouti pas, il considère que le lien est defectueux.
  \end{itemize}
  \item méthode de répartition de charge (en mode load balancing) :
  \begin{itemize}
   \item un poids est configurer sur chaque lien,
   \item un pourcentage de répartition de charge est calculé,
   \item réparti les requêtes proportionnellement sur les deux liens.
  \end{itemize}
  \item certains services n'aiment pas le changement d'IP, les forcer sur un lien (exemple RVP).
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Pratique}
 \begin{itemize}
  \item ajouter un VLAN ;
  \item passer "interface 0" / "ajouter des IP alias sur l'interface" à "oui" et configurer une IP sur un autre réseau ;
  \item en dessous la variable "répartition de charge entre 2 lignes internet" apparait, passer à la valeur à "oui" ;
  \item ajouter une passerelle à l'alias créé juste avant ;
  \item configurer l'agrégation dans "agrégation" :
  \begin{itemize}
   \item définir une adresse DNS pour les deux liens,
   \item définir un débit sur les deux liens,
   \item définir des destinations forcée sur un lien.
  \end{itemize}
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Route statique}
 \begin{itemize}
  \item Réseau locale accessible via une passerelle ;
  \item onglet "Réseau avancé" "Ajouter des routes statiques" :
  \begin{itemize}
   \item adresse IP ou réseau + masque,
   \item passerelle pour accéder au réseau,
   \item interface réseau reliée à la passerelle,
   \item autorisation sur les DNS.
  \end{itemize}
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Pratique}
 \begin{itemize}
  \item Mettre en place une route statique "réseau avancée" : "ajouter des routes statiques".
 \end{itemize}
\end{frame}
