{\setbeamercolor{background canvas}{bg=TravauxPratiques}
\begin{frame}
 \frametitle{Se connecter à distance aux Windows}
 \begin{itemize}
     \item \commande{winexe -U <user\%motdepasse> //<IP\_POSTE> cmd.exe}
  \item se connecter à un poste sans utilisateur :
  \begin{enumerate}
   \item REG ADD "HKLM\textbackslash SYSTEM\textbackslash CurrentControlSet\textbackslash Control\textbackslash Terminal Server" /v fDenyTSConnections /t REG\_DWORD /d 0 /f ;
   \item lancer \commande{shutdown -f -r -t 0} sur le poste windows 7 ;
   \item puis désactiver le pare-feu sur windows 7 : \commande{netsh firewall set opmode disable} ;
   \item \commande{rdesktop -0 <adresse\_ip> -g 800x600 -x m -u "domain\textbackslash admin"}
  \end{enumerate}
  \item se connecter à un poste avec utilisateur :
  \begin{enumerate}
      \item \commande{apt-get install xtightvncviewer}
   \item ouvrir le port 5900
   \item \commande{vncviewer -listen 0 \&}
   \item \commande{/usr/share/eole/controlevnc/cliscribe.py 172.16.0.45 -vnc <IP\_SCRIBE>}
  \end{enumerate}
  \item \commande{mount //<adresse\_ip>/C\$ /test/ -o username=admin,passwd=\$eole\&123456\$,iocharset=utf8}
 \end{itemize}
\end{frame}
}
