\begin{frame}
 \frametitle{Pratique}
 \begin{itemize}
  \item Configurer de l'onduleur dans gen\_config :
  \begin{itemize}
   \item onglet "services", activer NUT,
   \item onglet "onduleur ajouter un nouvel onduleur maitre :
   \begin{itemize}
    \item Nom de l'onduleur : dummy
    \item Port de l'onduleur : dummy.dev
    \item Pilote : dummy-ups
   \end{itemize}
  \end{itemize}
  \item enregistrer la configuration
  \item créer le fichier : /etc/nut/dummy.dev avec :
  \begin{itemize}
   \item battery.charge: 50
   \item ups.status: OL
   \item TIMER 10
   \item ups.status: OB
   \item TIMER 10
%   \item ups.status: LB
%   \item TIMER 10
  \end{itemize}
  \item reconfigurer, toutes les 10 secondes le status change d'état.
 \end{itemize}
\end{frame}
