\begin{frame}
  \frametitle{Sauvegarde}
 \framesubtitle{Configuration du directeur}
 \begin{itemize}
  \item types de sauvegarde :
  \begin{itemize}
   \item sauvegarde totale (T) ;
   \item sauvegarde différentielle (D) ;
   \item sauvegarde incrémentale (I).
  \end{itemize}
  \item durée de rétention (modifiable dans gen\_config) :
  \begin{itemize}
   \item totale : 6 mois ;
   \item différentielle : 5 semaines ;
   \item incrémentale : 10 jours.
  \end{itemize}
  \item taille des volumes :
	\begin{itemize}
    \item volumes pour la sauvegarde du catalogue ;
    \item volumes pour tous les type de sauvegarde (incrémentale, différentielle, totale) ;
  \end{itemize}
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{Sauvegarde}
 \framesubtitle{Configuration du directeur}
 \frametitle{Configuration du directeur}
 \skbfigure[center, width=8cm]{en/modules_EOLE_envole/scribe/sauvegarde.png}
\end{frame}


\begin{frame}
  \frametitle{Sauvegarde}
 \framesubtitle{Configuration des fichiers sauvegardés}
 \begin{itemize}
  \item les fichiers personnalisés dans le répertoire /etc/bareos/bareosfichiers.d/ ;
  \item possibilité d'ajouter des fichiers à sauvegarder ;
  \item possibilité d'exclure des fichiers.
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{Sauvegarde}
 \framesubtitle{Configurer une sauvegarde}
 \begin{itemize}
  \item type de support :
  \begin{itemize}
   \item si l'espace de stockage est local ;
   \item support:
   \begin{itemize}
    \item distant (SMB) ;
    \item local (USB, externe) ;
    \item manuel (lecteur de bande).
   \end{itemize}
  \end{itemize}
  \item depuis EAD ;
  \item depuis la ligne de commande ;
  \item programmation des sauvegardes : mensuelle, hebdomadaire, quotidienne et immédiate.
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{Sauvegarde}
 \framesubtitle{Configurer une sauvegarde en ligne de commande}
La commande de configuration est :
\begin{itemize}
    \item \commande{bareosconfig.py} à partir de 2.5
\end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
    \frametitle{Configurer une sauvegarde en ligne de commande}
 \framesubtitle{Configurer le support de sauvegarde}
 Trois configurations possibles pour le support de sauvegarde :
 \begin{itemize}
     \item<1-> support usb
         \only<1>{\begin{itemize}
             \item \commande{bareosconfig.py -s usb --usb\_path=<peripherique>}
     \end{itemize}}
    \item<1-> support smb
        \only<2>{\begin{itemize}
            \item \commande{bareosconfig.py -s smb --smb\_machine=<nom d'hôte> --smb\_ip=<adresse ip> --smb\_partage=<nom du partage> [--smb\_login=<compte> --smb\_password=<mot de passe>]}
    \end{itemize}}
    \item<1-> support manuel
        \only<3>{\begin{itemize}
            \item \commande{bareosconfig.py -s manual}
    \end{itemize}}
\end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
    \frametitle{Configurer une sauvegarde en ligne de commande}
    \framesubtitle{Plannifier la sauvegarde}
   Trois fréquences de plannification :
   \begin{itemize}
       \item<1-> quotidienne
           \only<1>{\begin{itemize}
               \item \commande{bareosconfig.py -j daily --job\_level=Full|Incremental|Differential --job\_hour=<0-23> --job\_day=<1-7> --job\_end\_day=<1-7>}
       \end{itemize}}
       \item<1-> hebdomadaire
           \only<2>{\begin{itemize}
               \item \commande{bareosconfig.py -j weekly --job\_level=Full|Incremental|Differential --job\_hour=<0-23> --job\_day=<1-7>}
       \end{itemize}}
       \item<1-> mensuelle
           \only<3>{\begin{itemize}
               \item \commande{bareosconfig.py -j monthly --job\_level=Full|Incremental|Differential --job\_hour=<0-23> --job\_day=<1-7>}
       \end{itemize}}
   \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
    \frametitle{Configurer une sauvegarde en ligne de commande}
    \framesubtitle{Configurer les destinataires des rapports}
    Le destinataire est identifié par un courriel.\newline
    Le destinataire peut être différent en cas d'erreur ou de succès.\newline
    L'envoi par courriel est facultatif.\newline
    \begin{itemize}
        \item \commande{bareosconfig.py -m [--mail\_ok=<courriel>] [--mail\_error=courriel]}
    \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
    \frametitle{Configurer une sauvegarde en ligne de commande}
    \framesubtitle{Afficher la configuration courante}
    La configuration courante peut être affichée à l'écran :
    \begin{itemize}
        \item \commande{bareosconfig.py -d}
    \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{Sauvegarde}
    \framesubtitle{Lancer une sauvegarde immédiatement}
    \begin{itemize}
     \item \commande{bareosconfig.py -n --level=Full|Incremental|Differential}.
    \end{itemize}
\end{frame}

