\section{Les quatre phases}
\begin{frame}{Plan}
  \begin{columns}[t]
  \begin{column}{5cm}
  \tableofcontents[sections={1-6},currentsection, hideothersubsections]
  \end{column}
  \begin{column}{5cm}
  \tableofcontents[sections={7-12},currentsection,hideothersubsections]
  \end{column}
  \end{columns}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{La phase d'installation}
  \begin{itemize}
   \item Pour installer un module, il suffit de :
   \begin{enumerate}
    \item démarrer sur le CD-ROM téléchargé sur le site d'EOLE ;
    \item sélectionner le module à installer parmi ceux proposés ;
    \item valider.
   \end{enumerate}
   \item Cas particuliers : Eolebase ou la présence de deux disques ;
   \item à la fin de l'installation, cliquer sur "continuer", le système redémarre automatiquement ;
   \item vous pourrez ouvrir une session avec l'utilisateur "root" et le mot de passe par défaut "\$eole\&123456\$" ;
   \item en mode conteneur, générer les conteneurs : "gen\_conteneur".
  \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{La phase de configuration}
  \begin{itemize}
   \item Il faut une bonne connaissance du réseau ;%FIXME théorie, réseau local?
   \item en mode autonome :
   \begin{itemize}
    \item lancer la commande gen\_config,
    \item configurer le serveur,
    \item sauvegarder le fichier zephir.eol ;
   \end{itemize}
   \item En mode Zéphir :
   \begin{itemize}
    \item configuration dans l'application Zéphir : https://<nom\_du\_serveur>:8070/ ou via gen\_config,
    \item enregistrement au Zéphir,
    \item descente ou montée de la configuration.
   \end{itemize}
  \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{La phase d'instanciation}
 \begin{itemize}
  \item Lancer la commande "instance <fichier>.eol" ;
  \item renseigner les mots de passe ;
  \item enregistrement dans la base \og{}matériel\fg{} ;
  \item mise à jour ;
  \item éventuellement redémarrage.
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Les mots de passe}
 \begin{itemize}
  \item Au premier lancement de l'instanciation, il est nécessaire de modifier les mots de passe :
  \begin{itemize}
   \item root ;
   \item administrateur à droits restreints eole ;
   \item possibilité d'ajouter plusieurs administrateurs à droits restreints ;
   \item sur amon, en cas d'utilisation d'un réseau pédagogique et au réseau administratif, un second administrateur (eole2) permet d'administrer le réseau pédagogique ;
   \item admin sur Scribe et Horus ;
   \item admin\_zephir sur Zéphir.
  \end{itemize}
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Les mots de passe}
 \begin{itemize}
  \item Par défaut, le système regarde la pertinence des mots de passe. Pour cela, il utilise un système de "classe de caractères" :
  \begin{itemize}
   \item les lettres en minuscule ;
   \item les lettres en majuscule ;
   \item les chiffres ;
   \item les  caractères spéciaux (Ex : \$*ù\%£, ; : !§/. ?).
  \end{itemize}
  \item Il faut utiliser différentes classes de caractères.
  \item Par défaut, voici les restrictions :
  \begin{itemize}
   \item une seule classe de caractères : impossible ;
   \item deux classes de caractères : 9 caractères ;
   \item trois et quatre classes : 8 caractères.
  \end{itemize}
  \item Cette configuration est, bien évidement, modifiable dans gen\_config en mode expert.
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{La phase d'administration}
 \begin{itemize}
  \item Correspond à l'exploitation du serveur ;
  \item Chaque module possède des fonctionnalités propres, souvent complémentaires.
  \item Diverses interfaces permettent la mise en œuvre de ces fonctionnalités et en facilitent l'usage :
  \begin{itemize}
   \item l'interface d'administration EOLE : EAD ;
   \item l'interface semi-graphique ;
   \item diverses interfaces d'administration (Zéphir-web, CUPS, Sympa, ...); 
   \item différents outils (Era, ...).
  \end{itemize}
  \item Gestion des mises à jour.
 \end{itemize}
\end{frame}

